# disconnect\_arduinostage

## Contents

* [Informationen zur Funktion](#1)
* [Funktion](#2)

## Informationen zur Funktion

Von Nikolas Arthkamp (11.2021) fuer: grbl-Version 1.1. Die Funktion benoetigt MATLAB R2019b oder neuer und loescht das eingesetzte serialport-Objekt.

## Funktion

function disconnect\_arduinostage(serialport\_object)

%zum Trennen muss das serialport-Objekt geloescht werden

delete(serialport\_object);

disp('grbl-Verbindung geschlossen');

end